**Прилог 3**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације ( попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )**

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

**1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

Ова мера се реализује на основу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан ),

а радови се изводе према **није потребна израда техничке документације** ( ако је потребна, ЈЛС уписује ниво техничке документације а у супротном, уписује – није потребна израда техничке документације );

**2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.**

Ова мера се реализује на основу **решења о одобрењу за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта према члану 145. Закона о планирању и изградњи** (ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан),

а радови се изводе према **техничком опису са пописом радова на инвестиционом одржавању** (ако је потребна, ЈЛС уписује ниво техничке документације а у супротном, уписује – није потребна израда техничке документације );

**3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

Ова мера се реализује на основу**решења о одобрењу за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта према члану 145. Закона о планирању и изградњи** ( ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан ),

а радови се изводе према **техничком опису са пописом радова на инвестиционом одржавању** ( ако је потребна, ЈЛС уписује ниво техничке документације а у супротном, уписује – није потребна израда техничке документације );

**4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на\_гас,**
Ова мера се реализује на основу **решења о одобрењу за извођење радова према члану 145. Закона о планирању и изградњи** ( ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан ),

а радови се изводе према**идејни пројекат машинских инсталација** ако је потребна, ЈЛС уписује ниво техничке документације а у супротном, уписује – није потребна израда техничке документације );

**5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу**

Ова мера се реализује на основу **решења о одобрењу за извођење радова према члану 145. Закона о планирању и изградњи** ( ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан ),

а радови се изводе према **идејни пројекат машинских инсталација** ( ако је потребна, ЈЛС уписује ниво техничке документације а у супротном, уписује – није потребна израда техничке документације );

**6) уградња топлотних пумпи.**

Ова мера се реализује на основу**решења о одобрењу за извођење радова према члану 145. Закона о планирању и изградњи** ( ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан ),

а радови се изводе према **идејни пројекат машинских и електроенергетских инсталација** ако је потребна, ЈЛС уписује ниво техничке документације а у супротном, уписује – није потребна израда техничке документације );

**7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.**

Ова мера се реализује на основу **у случају уградње нове инсталације- на основу решења о одобрењу за извођење радова према члану 145. Закона о планирању и изградњи** ( ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан ),

а радови се изводе према **није потребна израда техничке документације за замену постојеће, док је за уградњу нове инсталације потребан идејни пројекат машинских инсталација** ( ако је потребна, ЈЛС уписује ниво техничке документације а у супротном, уписује – није потребна израда техничке документације );

**8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.**

Ова мера се реализује на основу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан ),

а радови се изводе према **није потребна израда техничке документације** ( ако је потребна, ЈЛС уписује ниво техничке документације а у супротном, уписује – није потребна израда техничке документације );

**9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.**

Ова мера се реализује на основу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан ),

а радови се изводе према **није потребна израда техничке документације** ( ако је потребна, ЈЛС уписује ниво техничке документације а у супротном, уписује – није потребна израда техничке документације );